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Спецификация оборудования и работ

	Установка и диспетчеризация 6 шлагбаумов (3 откатных, 3 подъемных)

	Парковочное оборудование и аксессуары
	ед изм
	кол-во
	цена
	сумма

	Шлагбаум антивандальный Стандарт 4.5
Ширина перекрываемого пространства 4.5м.Толщина направляющей шины: 3 мм. Комплект: тумба металлическая с направляющими, опорными роликами, защитный кожух тумбы шлагбаума (комплектуется врезным люком для обслуживания электромеханического привода), стрела с зубчатой рейкой. Гарантия 12 мес. Размеры: 1000х1000х500мм. Высота
стрелы: 315мм
	

шт
	

3
	

72200
	

216600

	Привод для откатных ворот Nice RBS400. Мощность 250 Ватт. Скорость движения 0,34 метра в секунду. Эксплуатация- интенсивная. Амперометрическая технология обнаружения препятствий, плавный старт и остановка. Интенсивность работы до 35 циклов/час
	
шт
	
3
	
39890
	
119670

	Шлагбаум CAME GARD 3750SX COMBO CLASSICO автоматический для левостороннего монтажа. Габариты (мм): 338x265x1007
Масса (кг): 47.00 Макс. потребляемый ток: 15 A Мощность: 300 Вт Время открывания: 2÷6 с Класс защиты: IP54
Рабочая температура: -20 / +55°C Корпус из анодированной и окрашенной стали
	

шт.
	

3
	

87900
	

263700

	Приемная стойка стальная, 80x80x1000мм, толщина 3 мм. (ГОСТ), бетонируемая, с заглушкой. Цвет оранжевый. Исполняет функцию стойки фотоэлемента.
	шт
	6
	2550
	15300

	Фотоэлементы безопасности проводные (комплект)
	компл
	6
	3950
	23700

	Итого:
	638970

	Система IP домофонии. Удаленная диспетчеризация
	ед изм
	кол-во
	цена
	сумма

	Комплект оборудования «Стоянка-24»: вандалоустойчивая вызывная IP панель (IP домофон) BAS-IP (AV-04AFD) (компания British Advanced Solutions Ltd), для связи с диспетчером и удаленного открывания шлагбаума, кнопка вызова с подсветкой, Возможность открывания шлагбаума со звонка, через мобильное приложение (ANDROID, IOS). IP65 -40
+50С. Ростест.
	

компл
	

6
	

22950
	

137700

	Защитный металлический кожух для накладного варианта установки IP вызывной панели (IP домофон)
	шт
	3
	3450
	10350

	Камера видеонаблюдения QSXGA (2.5K) 5mp. Объектив 2,8 мм. Разрешение 2880х1616 (25к/с), 2560*1440 (25к/с), 2304*1296 (25к/с), 1920*1080 (25к/с); ИК подсветка до 25 метров; Нижний порог чувствительности: 0.001 лк F1.2 цвет / 0.0001 лк F1.2 ч.б.; Режим «день/ночь»: motion/human dt; Электронное переключение; Питание: DC12V±10%(750mA)/POE(IEEE 802.3af); Соответствие стандартам ONVIF; Звук: Audio in; Класс защиты: IP65; Диапазон рабочих температур: -40...+60°С; Материал корпуса: металл. Гарантия 2 года.
	

шт
	

6
	

8950
	

53700

	Мачта видеонаблюдения стальная, 80x80x4000мм, толщина 3 мм. (ГОСТ), с заглушкой. Цвет оранжевый.
	шт
	6
	6200
	37200

	Программируемый маршрутизатор, установка, подключение, программирование
	шт
	3
	5950
	17850

	Коммутатор сетевой Ethernet RJ-45, установка, подключение
	шт
	6
	1850
	11100

	Блок питания 12в/ 24Вт, установка, подключение
	шт
	6
	1230
	7380

	Шкаф электрический с замком, DIN рейка, изолированная шина ноль/земля для электрического монтажа.
	шт
	3
	3710
	11130

	Реле контроля напряжения, установка, подключение
	шт
	3
	3420
	10260

	Дифференциальный автоматический выключатель (дифавтомат), установка, подключение
	шт
	6
	2950
	17700

	Автоматический выключатель10а, 25а, установка, подключение
	шт
	6
	1440
	8640

	Блок розеток 220в, установка, подключение
	шт
	3
	1250
	3750

	Коробка распаячная для установки оборудования в тумбу шлагбаума 190х140х70мм IP55, установка
	шт
	6
	1850
	11100

	Коробка распаячная для наружного монтажа 100х100х50мм IP55, установка
	шт
	6
	1270
	7620

	Розетка штепсельная для подключения коммутатора
	шт
	6
	250
	1500

	Итого:
	346980




	Кабельные линии, расходные материалы
	ед изм
	кол-во
	цена
	сумма

	Кабель ВВГнг 3х 1,5мм (медный)
	м
	495
	69
	34155

	Кабель UTP-5e 0,52мм (медный)
	м
	640
	49
	31360

	Труба гофрированная Ø25, черная, уличного исполнения
	м
	360
	35
	12600

	Труба ПНД, для подземной прокладки Ø25, жесткая
	м
	190
	86
	16340

	Пескобетон М-300
	мешок
	76
	455
	34580

	Цемент М-500
	мешок
	6
	675
	4050

	Холодный асфальт, 25 кг
	мешок
	9
	980
	8820

	Битумная мастика, канистра 3л
	шт
	6
	1550
	9300

	Расходный материал (диски для асфальта, крепежный материал, коннекторы, клеммы)
	компл
	6
	3390
	20340

	Итого:
	171545

	Монтажные работы
	ед изм
	кол-во
	цена
	сумма

	Установка, настройка антивандального шлагбаума
	услуга
	3
	18800
	56400

	Установка, настройка подъемного шлагбаума
	услуга
	3
	13500
	40500

	Установка приемной стойки для фотоэлемента, опоры стрелы, с вводом проводов
	услуга
	6
	2750
	16500

	Установка фотоэлементов (пара), настройка, программирование
	услуга
	6
	2250
	13500

	Установка мачты видеонаблюдения с бетонированием
	услуга
	6
	3290
	19740

	Установка, подключение, настройка, вызывной панели. Настройка, программирование системы удаленной диспетчеризации и маршрутизации
	услуга
	6
	6750
	40500

	Установка, подключение, юстировка, программирование камеры видеонаблюдения
	услуга
	6
	2990
	17940

	Установка, подключение электрического шкафа, подключение электрической части
	услуга
	3
	3620
	10860

	Демонтаж брусчатки с дальнейшим восстановлением L=16м
	услуга
	1
	24000
	24000

	Прокладка кабельной трассы
	м
	495
	220
	108900

	Разработка грунта, разделка асфальта
	м
	160
	590
	94400

	Итого:
	443240

	Логистика
	ед изм
	кол-во
	цена
	сумма

	Транспортные расходы, длинномер (11 км от МКАД)
	услуга
	2
	8600
	17200

	Транспортные расходы оборудования (11 км от МКАД)
	услуга
	1
	5200
	5200

	Итого:
	22400

	Итого по всем системам:
	1623135

	Итого со скидкой:
	1565200

	

	Диспетчеризация (6 шлагбаумов, 1939 квартир). Абонентская плата

	
	ед изм
	кол-во
	цена
	сумма

	Услуги диспетчеризации: Тариф "Контроль проезда"
	мес
	1
	54000
	54000

	Линия интернета со статическим IP адресом (щитовая дома 10)
	мес
	1
	2500
	2500

	Линия интернета со статическим IP адресом (щитовая дома 12)
	мес
	1
	2500
	2500

	Линия интернета со статическим IP адресом (щитовая дома 16)
	мес
	1
	2500
	2500

	Итого:
	61500

	



	Страхование шлагбаумов, систем удаленной диспетчеризации, видеонаблюдения

	
	ед изм
	кол-во
	цена
	сумма

	Страховой тариф 19% от страховой суммы в год В страховку включены:
· шлагбаумы, стрелы, приводы антивандальных шлагбаумов, блоки управления, устройства безопасности, мачты, стойки фотоэлементов
· система диспетчеризации, вызывные панели, видеорегистратор, камеры видеонаблюдения, считыватели пультов
· сетевое оборудование, маршрутизаторы, коммутаторы
· системы электропитания, эл. шкафы коммутации, автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы, реле напряжения
· системы освещения, прожектора, датчики освещения, сигнальные лампы
· монтажные и пусконаладочные работы
В страховку не включены:
· защитные ограждения, отбойники, столбики
· кабельные трассы
	





услуга
	





1
	





308396
	





308396

	Итого за 12 мес:
	308396


*Страховая сумма складывается из стоимости основного КП и дополнительного оборудования по согласованию с Заказчиком.

	Техническое обслуживание

	
	ед изм
	кол-во
	цена
	сумма

	Разовое техническое обслуживание 6-ти шлагбаумов
	квартал
	4
	14900
	59600

	Итого:
	59600



	Дополнительное оборудование, рекомендованное к установке

	Видеозапись, архивирование

	
	ед изм
	кол-во
	цена
	сумма

	IP-Видеорегистратор 16 каналов! Разрешение до 8 Мп. (FULL-HD/4К). Режим мультипотокового видео. Воспроизведение видео в максимальном качестве. Motion/human dt. Соответствие стандартам ONVIF; Звук: Audio in. Поддержка мобильных приложений IOS, ANDROID. Установка, подключение, программирование.
	
шт
	
3
	
12950
	
38850

	Жесткий диск 4000гб
	шт
	3
	14400
	43200

	Жесткий диск 8000гб
	шт
	0
	26900
	0

	Итого:
	82050

	Установка дополнительных камер на мачты

	
	ед изм
	кол-во
	цена
	сумма

	Камера видеонаблюдения QSXGA (2.5K) 5mp. Объектив 3,6 мм. Разрешение 2880х1616 (25к/с), 2560*1440 (25к/с), 2304*1296 (25к/с), 1920*1080 (25к/с); ИК подсветка до 25 метров; Нижний порог чувствительности: 0.001 лк F1.2 цвет / 0.0001 лк F1.2 ч.б.; Режим «день/ночь»: motion/human dt; Электронное переключение; Питание: DC12V±10%(750mA)/POE(IEEE 802.3af); Соответствие стандартам ONVIF; Звук: Audio in; Класс защиты: IP65; Диапазон рабочих температур: -40...+60°С; Материал корпуса: металл. Гарантия 2 года.
	

шт
	

6
	

8950
	

53700

	Кабель UTP-5e 0,52мм (медный)
	м
	90
	49
	4410

	Установка, подключение, юстировка, программирование камеры видеонаблюдения
	услуга
	6
	2990
	17940

	Итого:
	76050

	Камера фиксации автомобильных номеров,
установка вместо камер для диспетчеризации или в качестве доп. камеры

	
	ед изм
	кол-во
	цена
	сумма

	IP-камера TRASSIR TR-D2253WDZIR7 v2 2.7–13.5 5 Мп (2592×1920) укомплектована моторизованным объективом с фокусным расстоянием 2.7 ~ 13.5 мм, углом обзора по горизонтали 93° ~ 29°, вертикали — 69° ~ 22°,разработана с учетом условий круглогодичной уличной эксплуатации: защита корпуса от влаги и пыли — IP67, рабочие температуры — –40
°C… +60 °C, грозозащита — TVS 4000 V. Питание — 12 В постоянного тока или PoE. Максимальная потребляемая мощность — 9.6 Вт. Размер — 234.33×77.50×73.40 мм. Вес — 635 г. ИК-подсветка дальностью действия 70 м.
	


шт
	


6
	


38990
	


233940

	Итого:
	233940

	Пульты персонализированные с криптозащитой, некопируемые

	
	ед изм
	кол-во
	цена
	сумма

	Сетевой считыватель пультов, для проезда по персонализированному пульту
	шт
	6
	8800
	52800

	Блок питания 12в/ 24Вт, установка, подключение
	шт
	6
	1230
	7380

	Пульт Персонализированный (с просмотром проездов, уровня зарядки батареи через Личный кабинет).
	шт
	1
	2000
	2000

	Итого:
	62180

	Освещение зон проезда

	Прожектор светодиодный, уличный комплект: прожектор светодиодный, крепеж, датчик освещенности. 220в, IP65
	шт
	6
	5200
	31200

	Установка, настройка прожектора
	шт
	6
	2550
	15300

	Кабель ВВГнг 3х 1,5мм (медный)
	м
	90
	69
	6210

	Итого:
	52710

	Ограждения для защиты 3-х стоек фотоэлементов, 3-х тумб подъемных шлагбаумов, 1-й тумбы откатного шлагбаума, 3 столбика защита от объезда

	Отбойник металлический усиленный для защиты оборудования 500х300х950мм, толщина 3 мм. (ГОСТ), труба диаметром 76, порошковая окраска.
	шт
	6
	8950
	53700

	Отбойник металлический, для защиты оборудования 800х400х950мм, толщина 3 мм. (ГОСТ), труба диаметром 76, порошковая окраска
	шт
	1
	10950
	10950

	Установка отбойника для защиты оборудования 500х300х950мм
	услуга
	6
	2490
	14940

	Установка отбойника для защиты оборудования 800х400х950мм
	услуга
	1
	2790
	2790

	Столбик парковочный металлический, бетонируемый. 80x80x1000мм, толщина 3 мм., с заглушкой. Цвет оранжевый.
	шт
	3
	2550
	7650

	Установка столбиков
	услуга
	3
	1300
	3900

	Пескобетон М-300
	мешок
	9
	455
	4095

	Транспортные расходы (Москва)
	услуга
	1
	3600
	3600

	Итого:
	101625





*Сбор строительного мусора, укладка в мешки (без вывоза мусора), включена в стоимость КП.

Примечание. В предложении указано расчетное количество материалов и работ по прокладке кабельных трасс, если при проведении работ указанного количества окажется недостаточно, будет направлена дополнительная спецификация с указанием материалов, доставки и работ.

Тариф "Контроль проезда" (преимущества для больших дворов)
· Обеспечение проезда на придомовую территорию.
· Ограничение въезда на территорию лиц, не имеющих права доступа на объект.
· Въезд на придомовую территорию происходит путем звонка с телефона (сотового или городского), с помощью мобильного приложения для смартфона (ANDROID, IOS), через виртуального помощника «Яндекс Алиса», через Telegram bot, или путем нажатия на персонализированный пульт (не клонируемый).
· Возможность редактирования базы данных проезда самостоятельно через ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ онлайн.
· Видеонаблюдение на объекте 24х7. Возможность просматривать и сохранять на устройство(а) видеоролики в максимальном качестве с доступных камер.
· Проезд спецтехники (пожарная спецтехника; транспортные средства правоохранительных органов; транспортные средства скорой медицинской помощи; транспорт служб Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; а также транспорт организаций газового хозяйства и коммунальных служб) осуществляется через наших диспетчеров через вызывную панель, также работает система Нейросеть, для ускорения проезда специального транспорта. Диспетчерская работает круглосуточно.
· Расширенные функции Личного кабинета ответственного по шлагбауму: полная структурированная аналитика по проезду, время, дата, фото, номер телефона, марка, номер проезжающего автомобиля.
· Возможность заказывать разовые пропуска через мобильное приложение, диспетчеров нашей компании, личный кабинет старшего.
· Возможность заказать пропуск на телефон гостя: у гостя будет возможность самостоятельно в разовом порядке открыть шлагбаум звонком со своего телефона (не выходя из автомобиля).
· Каждому пользователю предоставляется Личный кабинет, где он сможет смотреть свою персональную информацию по проездам и пропускам.
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Схемы установки шлагбаумов и защитных ограждений
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